**Envio y recepción de msj a través del protocolo Mod-Bus:**

**Mensaje Start:**

**01 06 01 00 00 00 88 36**

**01 06 01 00 00 00 88 36**

**Mensaje Stop**

**01 06 01 00 00 01 49 F6**

**01 06 01 00 00 01 49 F6**

**Mensaje petición de 2 datos a partir del registro 0:**

**01 03 00 00 00 02 C4 0B**

**01 03 02**

**24 AB 4E 3D 3A 8C 6E BF**

**30 9E**

**Mensaje petición de 6 datos a partir del registro 0:**

**01 03 00 00 00 06 C5 C8**

**01 03 06**

**8A 07 5F 3D 93 D8 6B BF 0C 56 B5 3E 87 0F 72 3F 46 EC F5 3F**

**CD C9 AC BC**

**E5 64**

**Mensaje petición de 7 datos a partir del registro 0:**

**01 03 00 00 00 07 04 08**

**01 03 07**

**F9 2A 6B 3D E5 07 6B BF F3 3F B8 3E 51 4D 71 3F F1 83 F5 3F**

**E4 37 0D BD EF 01 72 3E**

**94 B6**

**Mensaje petición de 8 datos a partir del registro 0:**

**01 03 00 00 00 08 44 0C**

**01 03 08**

**49 F7 42 3D 6F 16 6A BF 42 43 B3 3E 8C D0 73 3F 39 0B F5 3F**

**54 71 83 BC EB 6E 73 3E DD E4 EB 41**

**E1 D2**

**Mensaje petición de 8 datos a partir del registro 2:**

**01 03 00 02 00 08 E5 CC**

**01 03 06**

**13 CB 9F 3E A0 3D 72 3F 12 84 DB 3F 88 4A F3 3D 67 67 64 3E**

**5C 8F 8A 40**

**68 7A**

**En este punto solo se manda 6 datos pues solo tenemos 6 registros para leer a partir del registro 2**

**Mensaje de petición de 5 datos a partir del registro 3:**

**01 03 00 03 00 05 75 C9**

**01 03 05**

**B1 77 73 3F BA 68 F8 3F E4 C4 11 BD 5F 48 72 3E 5C 8F 8A 40**

**99 BB**